系统安装与调试记录

工位号：

1. 传感器通常由敏感元件、传感元件及测量转换电路等组成。
2. 兆欧表在使用前，应对兆欧表进行开路和短路检查。
3. 测量安装是否水平时，使用水平尺。
4. 组装皮带输送机支架时，使用了型号为M3×12 C PZ ，该螺钉的直径是 3mm ，螺钉长度是 12mm ，螺钉头是 圆柱头 ，螺钉头槽是 内六角 。